|  |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku 18 V / 10 Ah pro Batterie (2 Stück) |
| Leistung Bürstenmotor | 2x 200 W |
| Leistung Saugmotor | 200 – 300 W |
| Inhalt Frischwassertank | 5 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 10 l |
| Arbeitsbreite | 43 cm |
| Theoretische Flächenleistung | 1'600 – 1'800 m2/h |
| Bürstendruck | 23 – 33 kg |
| Bürstendrehzahl | 160 U/min; 180 U/min im Rocket-Mode |
| Bürstendurchmesser | 23 cm |
| Autonomie (max.) | bis zu 70 min |
| Ladezeit Akku | 90 min |
| Gewicht ohne Batterie | 16,5 kg |
| Gewicht mit Batterie | 18,5 kg |
| Abmessung (L / B / H) | 38/51/112 cm |
| Schutzklasse | IP67 |