|  |  |
| --- | --- |
| Puissance | Batterie Li-Ion 18 V / 10 Ah par batterie (2 pièces) |
| Puissance moteur brosse | 2x 200 W |
| Puissance moteur aspiration | 200 – 300 W |
| Réservoir d'eau propre | 5 l |
| Réservoir d'eau sale | 10 l |
| Largeur de travail | 43 cm |
| Performance théorique | 1'600 – 1'800 m2/h |
| Pression de brosse | 23 – 33 kg |
| Vitesse de rotation | 160 tr/min; 180 tr/min en mode Rocket |
| Diamètre de la brosse | 23 cm |
| Temps de travail (max.) | jusqu'à 70 min |
| Temps de charge de la batterie | 90 min |
| Poids sans batterie | 16,5 kg |
| Poids avec batterie | 18,5 kg |
| Dimensions machine (L / I / H) | 38/51/112 cm |
| Classe de protection | IP67 |